UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Disciplina – Redes Avançadas

Professor – Kleber Nabas whatsapp – 41-996031790

**Protocolo de Roteamento do EIGRP para rede IPv4**

Router1(config)# router eigrp <número do AS>

Router1(config-router)# network < rede fast ethernet conectada > <wildcard>

Router1(config-router)# network < rede serial conectada > <wildcard>

Router1(config-router)# no auto-summary

<CTRL> <z>

Router1# wr

**Protocolo de Roteamento do EIGRP para rede IPv6**

Router config) # ipv6 unicast-routing

Router (config) # ipv6 router eigrp <número do AS>

Router (config-rtr) # eigrp router-id <identificação do roteador>

Router (config-rtr) # redistribute static

Router (config-rtr) # no shutdown

<CTR> <z>

Router # wr

Dentro das interfaces (fast ethernet e serial)

router (config-if) # ipv6 eigrp <número do AS>